Znak: ZP.271.4.2026

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zamówienia pn.: „Zakup fabrycznie nowego autobusu 20-sto osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do dnia 01 grudnia 2026 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu – autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych  - Wymagania Zamawiającego |
| Dane ogólne | |
| 1 | Autobus fabrycznie nowy |
| 2 | Rok produkcji pojazdu – 2025 lub 2026 rok |
| 3 | Łączna ilość miejsc 19 +1 (kierowca) |
| 4 | Ilość stanowisk dla osób na wózku inwalidzkim - minimum 2 stanowiska |
| 5 | Moc silnika minimum 180 KM |
| 6 | Norma spalin EURO VI |
| 7 | Pojemność silnika minimum 1900 cm3 |
| 8 | Wymiary pojazdu:   1. Długość maksymalna 7500 mm 2. Szerokość maksymalna z lusterkami bocznymi 2400 mm |
| 9 | Kamizelki odblaskowe (w przeliczeniu na max. ilość miejsc pojazdu) i trójkąt ostrzegawczy |
| 10 | Skrzynia biegów manualna |
| 11 | Tempomat |
| 12 | Kolor pojazdu - dowolny |
| 13 | Radio fabryczne - w kabinie kierowcy |
| 14 | Nagłośnienie części pasażerskiej podłączone do radia |
| 15 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu |
| 16 | Kamera tylna fabryczna producenta |
| 17 | Możliwość regulacji kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |
| 18 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie |
| 19 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane |
| 20 | Lusterko wsteczne wewnątrz kabiny |
| 21 | Czujnik deszczu sterujący pracą wycieraczek |
| 22 | Zbiornik paliwa - minimum 90 litrów |
| 23 | System kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 25 | Włącznik instalacji elektrycznej |
| 26 | Ogrzewane elektrycznie siedzenie kierowcy |
| 27 | Siedzenie kierowcy resorowane z podłokietnikiem i regulacją lędźwiową |
| 28 | Szyby w kabinie kierowcy termoizolacyjne |
| 29 | Szyby boczne podwójne, termoizolacyjne, przyciemniane, wklejane |
| 30 | Tylne drzwi pojazdu otwierane do kąta 270 stopni z szybą przyciemnianą i podgrzewaną elektrycznie |
| 31 | Światła główne włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu |
| 32 | Kierunkowskazy na dachu z tyłu |
| 33 | Dodatkowe lampy przeciwmgielne |
| 34 | Przednie i tylne chlapacze przeciw błotne |
| 35 | Koła z oponami całorocznymi min. 16 cali |
| 36 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 37 | Czujniki ciśnienia w oponach |
| 38 | Systemy wspomagające: aktywny asystent układu hamulcowego, asystent martwego pola asystent wspomagający ruszanie, aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, asystent ochrony bocznej |
| 39 | Podłoga przestrzeni pasażerskiej płaska |
| 40 | Fotele pasażerskie mocowane na szynach z możliwością demontażu |
| 41 | Fotele pasażerskie z możliwością regulacji oparcia z pasami 3 punktowymi |
| 42 | Klimatyzacja kabiny kierowcy fabryczna |
| 43 | Dodatkowa klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej fabryczna niezależna od klimatyzacji kabiny kierowcy |
| 44 | Niezależne ogrzewanie fabryczne przestrzeni pasażerskiej o mocy minimum 5kW, |
| 45 | Załadunek windą ze stałym mocowaniem do konstrukcji autobusu, pasy mocujące |
| 46 | Minimum 2 stanowiska dla osób na wózkach inwalidzkich |
| 47 | Poręcze ułatwiające wejście do pojazdu |
| 48 | Dodatkowy wentylator z nawiewem i wywiewem |
| 49 | Wyjście ewakuacyjne, szyberdach |
| 50 | Ułatwienie wejścia do pojazdu w formie obniżonego wejścia lub wysuwanego stopnia |
| 51 | Fotele tylne, wymagane do wyjęcia z pojazdu w trakcie przewozu osób na wózkach Inwalidzkich, na nóżkach do szybkiego demontażu |
| 52 | Atestowane szyny podłogowe, pasy do kotwiczenia wózka |
| 53 | Pas 3 punktowy dla pasażera na wózku inwalidzkim |
| 54 | Oznakowanie pojazdu „Pojazd dla niepełnosprawnych” |
| 55 | Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego pojazdu |
| 56 | Oferowany pojazd (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym i mobilnym, |
| 57 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji |
| 58 | instrukcja obsługi w języku polskim , deklaracja zgodności, |